|  |  |
| --- | --- |
| Model | K7 |
| Vật liệu | Zinc alloy |
| Kích thước(mm) | L400\*80\*22mm |
| Used for | Office/apartment/villa |
| Hướng dẫn giọng nói | Yes |
| Ngôn ngữ hướng dãn | English(default) |
| LED display | Have |
| Applicative Door | Wooden doors, metal doors |
| Độ dầy cửa | 38-60mm,60-90mm,90-120mm |
| Color | Copper/Silver/Golden |
| Chế độ đóng mở | Automatic Lock body |
| Cách mở cửa | Fingerprint/Card/password/key/Bluetooth |
| Master Password | 1 |
| User Password | 10 |
| Password length | 6-12 digits |
| Type of card | RFID,Mifarel,IC,S50,S70 |
| Card capacity | 100 |
| Type of FPG | Semi-conductor |
| Identification time |  |
| Fingerprints Capacity | 100 |
| Double Locking mode | Automatic |
| Power Supply | DC 6V 8 AA Battery |
| Emergency power supply | Micro USB port |
| Battery life | 12 months |
| Mechanical cylinder&key | Have |
| Working temperature | -20℃-55℃ |
| Working humidity | 15%-90%RH |
| Lockbody | T-7270 |
| Anti panic | Yes |
| Opening direction | Universal |
| Center distance | 72mm |
| Backset | 70mm |

